**ANEXO I A – RELAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE UNIFORMES/EPI E EPC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PEDREIRO*** | | | | |
| ***ITEM*** | ***PEÇA*** | ***DESCRIÇÃO*** | ***UNIDADE*** | ***QUANTIDADE***  ***ANUAL*** |
| *1* | *CALÇA* | *Calça com cós de elástico, dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira, confeccionado em brim 100% algodão, sem partes metálicas.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *2* | *CAMISA* | *Camisa com gola tipo italiana, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, confeccionada em brim 100% algodão.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *3* | *CAMISA* | *Camisa tipo Polo em Piquet de Malha – 50% algodão e 50% poliéster, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, na cor Branca.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *4* | *BONÉ* | *Boné árabe em brim 100% algodão para proteção da face em trabalhos a céu aberto.* | *Unidade* | *2 (duas)* |
| *5* | *MANGUITO PROTEÇÃO UV* | *Manguito Proteção UV 50: Dimensões Aproximadas: P: 9x27,7 cm (L x C), G: 9,5x41 cm (L x P), Composição: 94% Poliamida e 6% Elastano; Proteção UV, Antimicrobial, Seamless Dry, Proteção Solar: Com FPS; na cor preta.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *6* | *CALÇADO* | *Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico, com biqueira de aço, solado em poliuretano bidensidade.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *7* | *CALÇADO* | *Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sem biqueira, propriedades antiderrapantes, para uso em locais alagadiços.* | *Par* | *1 (um)* |
| *8* | *MEIA* | *Meia, modelo cano alto , composição: 88% Algodão, 2% Lycra e 10% Poliamida, na cor preta.* | *Par* | *4 (quatro)* |
| *9* | *CRACHÁ* | *Crachá de identiﬁcação, em plástico rígido, contendo logomarca da empresa, foto e nome completo do funcionário.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *10* | *CAPACETE* | *Capacete de segurança, tipo II classe A, aba frontal, com carneira e jugular. Regulagem de tamanho através de ajuste simples, cor azul, com selo de marcação do INMETRO.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *11* | *CINTO DE SEGURANÇA* | *Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo e kit trava queda (o cinto de segurança e o talabarte deverão ter o mesmo C.A.)* | *Conjunto* | *1 (um)* |
| *12* | *LUVA* | *Luva de segurança confeccionada em malha tricotada 4 fios algodão, palma com pigmento de PVC, cano curto, para uso em serviços gerais.* | *Par* | *6 (seis)* |
| *13* | *ÓCULOS* | *Óculos de proteção individual com lentes incolor, armação em policarbonato, lente em policarbonato, anti-embaçante e anti-risco. Modelo de sobreposição (p/ser usado sobre óculos graduados).* | *Unidade* | *2 (dois)* |
| *14* | *PROTETOR AURICULAR* | *Protetor auricular, tipo plug de três flanges, material silicone, características adicionais anti-alérgico/atóxico.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *15* | *PROTETOR*  *SOLAR* | *Protetor solar fator de proteção FPS 30 ou superior.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *16* | *RESPIRADOR FACIAL* | *Respirador semifacial PFF2 dobrável, descartável, sem válvula. Indicado para proteção respiratória em ambientes hospitalares contra presença de aerodispersóides e outros agentes biológicos, aplicando-se ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas.* | *Unidade* | *12 (doze)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ELETRICISTA*** | | | | |
| ***ITEM*** | ***PEÇA*** | ***DESCRIÇÃO*** | ***UNIDADE*** | ***QUANTIDADE***  ***ANUAL*** |
| *1* | *CALÇA* | *Calça com cós de elástico, dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira, confeccionado em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chama, sem partes metálicas, com fitas refletivas nas pernas.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *2* | *CAMISA* | *Camisa com gola tipo italiana, com mangas longas e punhos americanos, com fitas refletivas na altura dos ombros e costas e identificação da empresa na parte frontal, confeccionadas em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chama.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *3* | *CAMISA* | *Camisa tipo Polo em Piquet de Malha – 50% algodão e 50% poliéster, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, na cor Branca.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *4* | *BONÉ* | *Boné árabe em brim 100% algodão para proteção da face em trabalhos a céu aberto.* | *Unidade* | *2 (duas)* |
| *5* | *MANGUITO PROTEÇÃO UV* | *Manguito Proteção UV 50: Dimensões Aproximadas: P: 9x27,7 cm (L x C), G: 9,5x41 cm (L x P), Composição: 94% Poliamida e 6% Elastano; Proteção UV, Antimicrobial, Seamless Dry, Proteção Solar: Com FPS; na cor preta.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *6* | *CALÇADO* | *Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico, com biqueira de composite, solado em poliuretano bidensidade, indicado para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes e choques elétricos.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *7* | *MEIA* | *Meia, modelo cano alto , composição: 88% Algodão, 2% Lycra e 10% Poliamida, na cor preta.* | *Par* | *4 (quatro)* |
| *8* | *CRACHÁ* | *Crachá de identiﬁcação, em plástico rígido, contendo logomarca da empresa, foto e nome completo do funcionário.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *9* | *CAPACETE* | *Capacete de segurança, tipo II classe B, aba frontal, injetados em material plástico, com carneira com ajuste traseiro e aranha, tira de suor confeccionada em TNT dublado com espuma, com jugular confeccionada com tecido de nylon e ajuste através de passador plástico, cor laranja, com selo de marcação do INMETRO.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *10* | *CINTO DE SEGURANÇA* | *Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo e kit trava queda (o cinto de segurança e o talabarte deverão ter o mesmo C.A.)* | *Conjunto* | *1 (um)* |
| *11* | *LUVA* | *Luva de segurança isolante em borracha para alta tensão 20Kv, classe 2, para tensão máxima de uso até 17.000V.* | *Par* | *1 (um)* |
| *12* | *LUVA* | *Luva de segurança confeccionada em malha tricotada 4 fios algodão, palma com pigmento de PVC, cano curto, para uso em serviços gerais.* | *Par* | *6 (seis)* |
| *13* | *ÓCULOS* | *Óculos de proteção individual com lentes incolor, armação em policarbonato, lente em policarbonato, anti-embaçante e anti-risco. Modelo de sobreposição (p/ser usado sobre óculos graduados).* | *Unidade* | *2 (dois)* |
| *14* | *PROTETOR AURICULAR* | *Protetor auricular, tipo plug de três flanges, material silicone, características adicionais anti-alérgico/atóxico.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *15* | *PROTETOR SOLAR* | *Protetor solar fator de proteção FPS 30 ou superior.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *16* | *RESPIRADOR FACIAL* | *Respirador semifacial PFF2 dobrável, descartável, sem válvula. Indicado para proteção respiratória em ambientes hospitalares contra presença de aerodispersóides e outros agentes biológicos, aplicando-se ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas.* | *Unidade* | *12 (doze)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PINTOR*** | | | | |
| ***ITEM*** | ***PEÇA*** | ***DESCRIÇÃO*** | ***UNIDADE*** | ***QUANTIDADE***  ***ANUAL*** |
| *1* | *CALÇA* | *Calça com cós de elástico, dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira, confeccionado em brim 100% algodão, sem partes metálicas.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *2* | *CAMISA* | *Camisa com gola tipo italiana, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, confeccionada em brim 100% algodão.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *3* | *CAMISA* | *Camisa tipo Polo em Piquet de Malha – 50% algodão e 50% poliéster, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, na cor Branca.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *4* | *BONÉ* | *Boné árabe em brim 100% algodão para proteção da face em trabalhos a céu aberto.* | *Unidade* | *2 (dois)* |
| *5* | *MANGUITO PROTEÇÃO UV* | *Manguito Proteção UV 50: Dimensões Aproximadas: P: 9x27,7 cm (L x C), G: 9,5x41 cm (L x P), Composição: 94% Poliamida e 6% Elastano; Proteção UV, Antimicrobial, Seamless Dry, Proteção Solar: Com FPS; na cor preta.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *6* | *CALÇADO* | *Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico, com biqueira de aço, solado em poliuretano bidensidade.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *7* | *MEIA* | *Meia, modelo cano alto , composição: 88% Algodão, 2% Lycra e 10% Poliamida, na cor preta.* | *Par* | *4 (quatro)* |
| *8* | *CRACHÁ* | *Crachá de identiﬁcação, em plástico rígido, contendo logomarca da empresa, foto e nome completo do funcionário.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *9* | *CAPACETE* | *Capacete de segurança, tipo II classe A, aba frontal, com carneira e jugular. Regulagem de tamanho através de ajuste simples, cor azul, com selo de marcação do INMETRO.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *10* | *CINTO DE SEGURANÇA* | *Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo e kit trava queda (o cinto de segurança e o talabarte deverão ter o mesmo C.A.)* | *Conjunto* | *1 (um)* |
| *11* | *LUVA* | *Luva de segurança confeccionada em malha tricotada 4 fios algodão, palma com pigmento de PVC, cano curto, para uso em serviços gerais.* | *Par* | *6 (seis)* |
| *12* | *ÓCULOS* | *Óculos de proteção individual com lentes incolor, armação em policarbonato, lente em policarbonato, anti-embaçante e anti-risco. Modelo de sobreposição (p/ser usado sobre óculos graduados).* | *Unidade* | *2 (dois)* |
| *13* | *PROTETOR AURICULAR* | *Protetor auricular, tipo plug de três flanges, material silicone, características adicionais anti-alérgico/atóxico.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *14* | *PROTETOR SOLAR* | *Protetor solar fator de proteção FPS 30 ou superior.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *15* | *RESPIRADOR FACIAL* | *Respirador semifacial PFF2 dobrável, descartável, sem válvula. Indicado para proteção respiratória em ambientes hospitalares contra presença de aerodispersóides e outros agentes biológicos, aplicando-se ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas.* | *Unidade* | *12 (doze)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TÉCNICO MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO*** | | | | |
| ***ITEM*** | ***PEÇA*** | ***DESCRIÇÃO*** | ***UNIDADE*** | ***QUANTIDADE***  ***ANUAL*** |
| *1* | *CALÇA* | *Calça com cós de elástico, dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira, confeccionado em brim 100% algodão, sem partes metálicas.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *2* | *CAMISA* | *Camisa com gola tipo italiana, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, confeccionada em brim 100% algodão.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *3* | *CAMISA* | *Camisa tipo Polo em Piquet de Malha – 50% algodão e 50% poliéster, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, na cor Branca.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *4* | *BONÉ* | *Boné árabe em brim 100% algodão para proteção da face em trabalhos a céu aberto.* | *Unidade* | *2 (dois)* |
| *5* | *MANGUITO PROTEÇÃO UV* | *Manguito Proteção UV 50: Dimensões Aproximadas: P: 9x27,7 cm (L x C), G: 9,5x41 cm (L x P), Composição: 94% Poliamida e 6% Elastano; Proteção UV, Antimicrobial, Seamless Dry, Proteção Solar: Com FPS; na cor preta.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *6* | *CALÇADO* | *Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico, com biqueira de composite, solado em poliuretano bidensidade, indicado para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes e choques elétricos.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *7* | *MEIA* | *Meia, modelo cano alto , composição: 88% Algodão, 2% Lycra e 10% Poliamida, na cor preta.* | *Par* | *4 (quatro)* |
| *8* | *CRACHÁ* | *Crachá de identiﬁcação, em plástico rígido, contendo logomarca da empresa, foto e nome completo do funcionário.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *9* | *CAPACETE* | *Capacete de segurança, tipo II classe A, aba frontal, com carneira e jugular. Regulagem de tamanho através de ajuste simples, cor azul, com selo de marcação do INMETRO.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *10* | *CINTO DE SEGURANÇA* | *Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo e kit trava queda (o cinto de segurança e o talabarte deverão ter o mesmo C.A.)* | *Conjunto* | *1 (um)* |
| *11* | *LUVA* | *Luva de segurança confeccionada em malha tricotada 4 fios algodão, palma com pigmento de PVC, cano curto, para uso em serviços gerais.* | *Par* | *6 (seis)* |
| *12* | *ÓCULOS* | *Óculos de proteção individual com lentes incolor, armação em policarbonato, lente em policarbonato, anti-embaçante e anti-risco. Modelo de sobreposição (p/ser usado sobre óculos graduados).* | *Unidade* | *2 (dois)* |
| *13* | *PROTETOR AURICULAR* | *Protetor auricular, tipo plug de três flanges, material silicone, características adicionais anti-alérgico/atóxico.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *14* | *PROTETOR SOLAR* | *Protetor solar fator de proteção FPS 30 ou superior.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *15* | *RESPIRADOR FACIAL* | *Respirador semifacial PFF2 dobrável, descartável, sem válvula. Indicado para proteção respiratória em ambientes hospitalares contra presença de aerodispersóides e outros agentes biológicos, aplicando-se ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas.* | *Unidade* | *12 (doze)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL*** | | | | |
| ***ITEM*** | ***PEÇA*** | ***DESCRIÇÃO*** | ***UNIDADE*** | ***QUANTIDADE***  ***ANUAL*** |
| *1* | *CALÇA* | *Calça com cós de elástico, dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira, confeccionado em brim 100% algodão, sem partes metálicas.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *2* | *CAMISA* | *Camisa com gola tipo italiana, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, confeccionada em brim 100% algodão.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *3* | *CAMISA* | *Camisa tipo Polo em Piquet de Malha – 50% algodão e 50% poliéster, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, na cor Branca.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *4* | *BONÉ* | *Boné árabe em brim 100% algodão para proteção da face em trabalhos a céu aberto.* | *Unidade* | *2 (dois)* |
| *5* | *MANGUITO PROTEÇÃO UV* | *Manguito Proteção UV 50: Dimensões Aproximadas: P: 9x27,7 cm (L x C), G: 9,5x41 cm (L x P), Composição: 94% Poliamida e 6% Elastano; Proteção UV, Antimicrobial, Seamless Dry, Proteção Solar: Com FPS; na cor preta.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *6* | *CALÇADO* | *Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico, com biqueira de aço, solado em poliuretano bidensidade.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *7* | *CALÇADO* | *Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sem biqueira, propriedades antiderrapantes, para uso em locais alagadiços.* | *Par* | *1 (um)* |
| *8* | *MEIA* | *Meia, modelo cano alto , composição: 88% Algodão, 2% Lycra e 10% Poliamida, na cor preta.* | *Par* | *4 (quatro)* |
| *9* | *CRACHÁ* | *Crachá de identiﬁcação, em plástico rígido, contendo logomarca da empresa, foto e nome completo do funcionário.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *10* | *CAPACETE* | *Capacete de segurança, tipo II classe A, aba frontal, com carneira e jugular. Regulagem de tamanho através de ajuste simples, cor azul, com selo de marcação do INMETRO.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *11* | *CINTO DE SEGURANÇA* | *Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo e kit trava queda (o cinto de segurança e o talabarte deverão ter o mesmo C.A.)* | *Conjunto* | *1 (um)* |
| *12* | *LUVA* | *Luva de segurança confeccionada em malha tricotada 4 fios algodão, palma com pigmento de PVC, cano curto, para uso em serviços gerais.* | *Par* | *6 (seis)* |
| *13* | *ÓCULOS* | *Óculos de proteção individual com lentes incolor, armação em policarbonato, lente em policarbonato, anti-embaçante e anti-risco. Modelo de sobreposição (p/ser usado sobre óculos graduados).* | *Unidade* | *2 (dois)* |
| *14* | *PROTETOR AURICULAR* | *Protetor auricular, tipo plug de três flanges, material silicone, características adicionais anti-alérgico/atóxico.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *15* | *PROTETOR SOLAR* | *Protetor solar fator de proteção FPS 30 ou superior.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *16* | *RESPIRADOR FACIAL* | *Respirador semifacial PFF2 dobrável, descartável, sem válvula. Indicado para proteção respiratória em ambientes hospitalares contra presença de aerodispersóides e outros agentes biológicos, aplicando-se ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas.* | *Unidade* | *12 (doze)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***JARDINEIRO*** | | | | |
| ***ITEM*** | ***PEÇA*** | ***DESCRIÇÃO*** | ***UNIDADE*** | ***QUANTIDADE***  ***ANUAL*** |
| *1* | *CALÇA* | *Calça com cós de elástico, dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira, confeccionado em brim 100% algodão, sem partes metálicas.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *2* | *CAMISA* | *Camisa com gola tipo italiana, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, confeccionada em brim 100% algodão.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *3* | *CAMISA* | *Camisa tipo Polo em Piquet de Malha – 50% algodão e 50% poliéster, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, na cor Branca.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *4* | *BONÉ* | *Boné árabe em brim 100% algodão para proteção da face em trabalhos a céu aberto.* | *Unidade* | *2 (dois)* |
| *5* | *MANGUITO PROTEÇÃO UV* | *Manguito Proteção UV 50: Dimensões Aproximadas: P: 9x27,7 cm (L x C), G: 9,5x41 cm (L x P), Composição: 94% Poliamida e 6% Elastano; Proteção UV, Antimicrobial, Seamless Dry, Proteção Solar: Com FPS; na cor preta.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *6* | *CALÇADO* | *Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico, com biqueira de aço, solado em poliuretano bidensidade.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *7* | *CALÇADO* | *Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sem biqueira, propriedades antiderrapantes, para uso em locais alagadiços.* | *Par* | *1 (um)* |
| *8* | *MEIA* | *Meia, modelo cano alto , composição: 88% Algodão, 2% Lycra e 10% Poliamida, na cor preta.* | *Par* | *4 (quatro)* |
| *9* | *CRACHÁ* | *Crachá de identiﬁcação, em plástico rígido, contendo logomarca da empresa, foto e nome completo do funcionário.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *10* | *LUVA* | *Luva de segurança confeccionada em malha tricotada 4 fios algodão, palma com pigmento de PVC, cano curto, para uso em serviços gerais.* | *Par* | *4 (quatro)* |
| *11* | *ÓCULOS* | *Óculos de proteção individual com lentes incolor, armação em policarbonato, lente em policarbonato, anti-embaçante e anti-risco. Modelo de sobreposição (p/ser usado sobre óculos graduados).* | *Unidade* | *2 (dois)* |
| *12* | *CAPA DE CHUVA* | *Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, com mangas, capuz conjugado, fechamento frontal por meio de botões, fechamento das costuras através de solda eletrônica.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *13* | *PROTETOR SOLAR* | *Protetor solar fator de proteção FPS 30 ou superior.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA*** | | | | |
| ***ITEM*** | ***PEÇA*** | ***DESCRIÇÃO*** | ***UNIDADE*** | ***QUANTIDADE***  ***ANUAL*** |
| *1* | *CALÇA* | *Calça com cós de elástico, dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira, confeccionado em brim 100% algodão, sem partes metálicas.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *2* | *CAMISA* | *Camisa com gola tipo italiana, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, confeccionada em brim 100% algodão.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *3* | *CAMISA* | *Camisa tipo Polo em Piquet de Malha – 50% algodão e 50% poliéster, com mangas curtas, identificação da empresa na parte frontal, na cor Branca.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *4* | *MANGUITO PROTEÇÃO UV* | *Manguito Proteção UV 50: Dimensões Aproximadas: P: 9x27,7 cm (L x C), G: 9,5x41 cm (L x P), Composição: 94% Poliamida e 6% Elastano; Proteção UV, Antimicrobial, Seamless Dry, Proteção Solar: Com FPS; na cor preta.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *5* | *CALÇADO* | *Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico, com biqueira de aço, solado em poliuretano bidensidade.* | *Par* | *2 (dois)* |
| *6* | *MEIA* | *Meia, modelo cano alto , composição: 88% Algodão, 2% Lycra e 10% Poliamida, na cor preta.* | *Par* | *4 (quatro)* |
| *7* | *CRACHÁ* | *Crachá de identiﬁcação, em plástico rígido, contendo logomarca da empresa, foto e nome completo do funcionário.* | *Unidade* | *1 (um)* |
| *8* | *LUVA* | *Luva de segurança confeccionada em malha tricotada 4 fios algodão, palma com pigmento de PVC, cano curto, para uso em serviços gerais.* | *Par* | *6 (seis)* |
| *9* | *ÓCULOS* | *Óculos de proteção individual com lentes incolor, armação em policarbonato, lente em policarbonato, anti-embaçante e anti-risco. Modelo de sobreposição (p/ser usado sobre óculos graduados).* | *Unidade* | *2 (dois)* |
| *10* | *PROTETOR AURICULAR* | *Protetor auricular, tipo plug de três flanges, material silicone, características adicionais anti-alérgico/atóxico.* | *Unidade* | *4 (quatro)* |
| *11* | *CINTA ERGONÔMICA* | *Cinta ergonômica com suspensório, com elástico reforçado com fileiras duplas na região lombar e 5 flanges de PVC maleável, costura em nylon de alta resistência. Velcro de máxima aderência, com faixa refletiva de 30mm. Na cor Preta.* | *Unidade* | *1 (um)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA** | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE**  **ANUAL** |
| 1 | **KIT PRIMEIRO SOCORROS** | | |
| Caixa plástica tipo maleta para acondicionamento do Kit | Unidade | 1 |
| Tesoura sem ponta | Unidade | 1 |
| Luvas de procedimento | Caixa com 50 pares | 1 |
| Máscara cirúrgica | Caixa com 50 pares | 1 |
| Gazes | Pacote | 10 |
| Esparadrapo | Rolo | 2 |
| Atadura de crepe | Rolo | 5 |
| Soro fisiológico SF 0,9% 250 mL | Frasco | 2 |
| Antisséptico degermante 100ml | Frasco | 2 |
| 2 | *Corda de segurança em poliamida de 12 mm de diâmetro Rolo com 100 metros* | Rolo | 1 |
| 3 | Mangas isolantes de borracha Classe 2 (M.T.) | Par | 1 |
| 4 | Placas de sinalização “Atenção - Em manutenção” | Unidade | 3 |
| 5 | Cone em PVC, cor laranja com faixas refletivas, tamanho 75 cm. | Unidade | 6 |